**Ведомость объемов работ по реконструкции наружных воздушных сетей теплоснабжения площадки 5300**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ, конструкций и пр. | Ед.  Изм. | Количество |
| **Участок №1 - от котельной до свинарников № 29 - 40** | | | |
| 1 | Разборка покрытия из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. и тепловой изоляции из минеральной ваты толщиной 60 мм. следующих трубопроводов теплоснабжения:  1.диаметром 57 мм.  2.диаметром 76 мм.  3. диаметром 114 мм.  4. диаметром 133 мм.  5. диаметром 159 мм.  6. диаметром 219 мм.  7. диаметром 273 мм. | М.п.  -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  -//- | 356  158  326  182  472  436  42 |
| 2 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты(ROCKWOOL) толщиной 50 мм. и покрытие изоляции оцинкованной сталью толщиной 0,5 мм. следующих трубопроводов теплоснабжения:  1.диаметром 57 мм.  2.диаметром 76 мм.  3. диаметром 114 мм.  4. диаметром 133 мм.  5. диаметром 159 мм.  6. диаметром 219 мм.  7. диаметром 273 мм. | М.п.  -//-  -//-  -//-  -//-  -//-  -//- | 356  158  326  182  472  436  42 |
| **Участок №2 - от котельной до свинарников № 23-27** | | | |
| 3 | Разборка покрытия из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. и тепловой изоляции из минеральной ваты толщиной 60 мм. следующих трубопроводов теплоснабжения:  1.диаметром 57 мм.  2. диаметром 159 мм.  3. диаметром 273мм. | М.п.  -//-  -//- | 141  201  326 |
| 4 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты(ROCKWOOL) толщиной 50 мм. и покрытие изоляции оцинкованной сталью толщиной 0,5 мм. следующих трубопроводов теплоснабжения:  1.диаметром 57 мм.  2.диаметром 159 мм.  3. диаметром 273 мм. | М.п.  -//-  -//- | 141  201  326 |
| **Участок №3- от участка №2 до свинарников № 24-28** | | | |
| 5 | Разборка покрытия из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. и тепловой изоляции из минеральной ваты толщиной 60 мм. следующих трубопроводов теплоснабжения:  1.диаметром 57 мм.  2. диаметром 133 мм.  3. диаметром 159 мм.  4. диаметром 219 мм. | М.п.  -//-  -//-  -//- | 35  64  390  236 |
| 6 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты(ROCKWOOL) толщиной 50 мм. и покрытие изоляции оцинкованной сталью толщиной 0,5 мм. следующих трубопроводов теплоснабжения:  1.диаметром 57 мм.  2. диаметром 133 мм.  3. диаметром 159 мм.  4. диаметром 219 мм. | М.п.  -//-  -//-  М.п. | 35  64  390  236 |

Схема теплосетей с данными по высоте, наличие компенсаторов, протяженности участков и диаметру трубопроводов прилагается.

Составил Самойлов А.Н.